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Уважаемые господа,
В случае, если данные, указанные в Предложении, окажутся недостаточными, будем рады предоставить Вам пояснения и ответить на все Ваши вопросы.
Надеемся, что данное Предложение окажется достойным Вашего внимания. В ожидании Вашего ответа шлем Вам наши наилучшие пожелания.





C Уважением
	Петухова Елена
Руководитель отдела оборудования
+7 495 661 47 45, 303
+7 903 716 10 54
e.petuhova@polyteg.ru
	Горелкин Алексей
Старший менеджер
+7 495 661 47 45, 302
+7 903 754 87 60
gorelkin@polyteg.ru

	Королёв Никита
Технический менеджер
+7 495 661 47 45, 304
+7 967 199 30 47
equip02@polyteg.ru
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[bookmark: _Toc232673506]КАБИНА СИСТЕМЫ GEMA CLASSIC L8
Камера ручного нанесения покрытий Classic L-8 предназначена для двустороннего ручного нанесения покрытий с использованием конвейерной системы.
Данная камера также может использоваться для базового автоматического нанесения.
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▪ Камера из стали с порошковым покрытием
▪ Пол камеры из нержавеющей стали
▪ Встроенная система освещения
▪ 2 вытяжных агрегата
▪ 2 блока электрического/пневматического управления
▪ 2 передвижных бункера для сбора порошка объемом 80 л
▪ Сервисные дверцы для упрощения замены фильтрующих картриджей
▪ Контроль минимального объема вытяжного воздуха

Объем отводимого воздуха: номинальный: 2 × 6600 м³/ч
рабочий диапазон: 2 × 5500–6300 м³/ч
Фильтр: 2 × 4 фильтрующих картриджа
Площадь фильтрации: 2 × 60 м²
Система очистки фильтра: пневмоудар с трубкой Вентури
Электропитание: 2 × 4,0 кВт, 3 × 380–420 В, 50 Гц
Расход воздуха: — с бункерами для сбора порошка:
2 × 15 Нм³/ч макс.
— с бункерами с псевдоожиженным слоем порошка:
2 × 50 Нм³/ч макс.

A: не менее 200
B: 1400 / 1800 мм
H2: не менее 100 мм
H3: не менее 300 мм
L1: 600, если H1 ≤ 1400 мм
1300, если H1 > 1400 мм
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1. [bookmark: _Toc229752710][bookmark: _Toc232673508]СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БАЗИС
0.000.000 ₽
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Оговариваются с покупателем.
НЕ ВКЛЮЧЕНО В ОФФЕР
· Монтажники в количестве 2-3 человек (предоставляются Покупателем)
· Лестницы, экипировка, инструменты и техника для монтажа (список выдаётся)
· Любые работы вне цеха: вскрытие/изоляция крыши, фундамент и т.д.
· Любые работы вне технологической линии: газопровод, электрощит, счётчики и т.д.
· Присоединение электрических кабелей от щита до шкафа управления (первичная проводка)
· Присоединение и регулировка магистралей воздуха и воды согласно спецификации
· Проектирование и изготовление крючков для подвешиваемых изделий
· Обеспечение требуемого заземления (менее 0,5 МОм)
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