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Уважаемые господа,
В случае, если данные, указанные в Предложении, окажутся недостаточными, будем рады предоставить Вам пояснения и ответить на все Ваши вопросы.
Надеемся, что данное Предложение окажется достойным Вашего внимания. В ожидании Вашего ответа шлем Вам наши наилучшие пожелания.
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C Уважением
	Петухова Елена
Руководитель отдела оборудования
+7 495 661 47 45, 303
+7 903 716 10 54
e.petuhova@polyteg.ru
	Горелкин Алексей
Старший менеджер
+7 495 661 47 45, 302
+7 903 754 87 60
gorelkin@polyteg.ru

	Королёв Никита
Технический менеджер
+7 495 661 47 45, 304
+7 967 199 30 47
equip02@polyteg.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Максимальные габарит 
Изделия при заказе ее модификации
	Длина
	любая

	
	Высота
	до 2500 мм

	
	Ширина
	до 700 мм



	Максимальные габариты ПРОЕМ ВХОД/ВЫХОД на данный момент
	Длина
	- мм

	
	Высота
	1900 мм

	
	Ширина
	900 мм



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЛИНИИ:
	Электрическая мощность
	45 кВт (10% запас)

	Тип подключения
	400 (-/+10%), 3F+N+PE, 50 Hz

	Сжатый воздух
(в соотв. ISO 8573.1)
Осушенный и обезмасленный
	Давление от
	6 Бар

	
	Расход нормальный
	0,1 Нм3/мин

	
	Макс. содержание паров масла

Рекомендуемое содержание паров масла
	<0,1 мг/м3 (Класс 2)

<0,01 мг/м3 (Класс 1)

	
	Макс. содержание водяного пара

Рекомендуемое содержание водяного пара
	<1,3 г/м³ (Класс 8)

Т росы <+7°C (Класс 5)
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[bookmark: _Toc233035647]КАБИНА СИСТЕМЫ GEMA QUICK COLOR CHANGE SYSTEM MAGIC COMPACT 
Спроектирована для ручного нанесения с возможностью модернизации для автоматизации.
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Пластиковая камера «Magic Compact» с многослойной конструкцией, состоящая из:
- Основания с двумя воздушными направляющими заслонками и системой обдува по, доступ к которой осуществляется между заслонками, со встроенными форсунками, уменьшающими осаждение порошка на полу, и подключением к вытяжному воздуховоду.
- Верхней самонесущей конструкции с двумя проёмами для изделий, один из которых оборудован парой распашных дверей, 6 источниками освещения в стенках, крышей с каркасом, удерживающим обе стенки.
- 2 ручных рабочих места для нанесения покрытия, расположенных сбоку, с конструкцией на вставках, которые можно заменить вставками с 2 пазами для пистолетов
- 1 ручное рабочее место для нанесения покрытия, расположенное на выходе из камеры, с дополнительным освещением в крыше, напольная плита из нержавеющей стали
1 Дверь на входе с пневмоприводом
[bookmark: _Toc233035648]ОБОРУДОВАНИЕ НАНЕСЕНИЯ
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БЛОК GEMA OptiStar CG06
Базовый блок управления порошковым пистолетом, предназначенный для управления и контроля всех функций электростатического порошкового пистолета, включая следующие функции:
- Включение/выключение — переключатель
- Управление и регулирование тока
- Управление и регулирование высокого напряжения
- Управление и настройка общего расхода воздуха
(основного и дополнительного воздуха)
- Управление и настройка расхода порошка [%]
- Настройка воздуха для продувки электродов
- Цифровое управление клапанами (DVC)
- 250 программ для хранения значений расхода порошка,
[image: ]общего объема воздуха, воздуха для промывки электродов, высокого напряжения и тока.
- Диагностическая система
[bookmark: Esta0480]РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ GEMA OptiSelect GM02
Ручной порошковый пистолет со встроенными кнопками дистанционного управления, состоящий из:
- Съемной трубки со сменным каскадом
- Пульта дистанционного управления подачей порошка и программой нанесения покрытия
- Сопла с самоочищающимися, промываемыми электродами
[bookmark: Esta0547][image: ]ИНЖЕКТОР OptiFlow IG06
- Съемный
- Подключение сжатого воздуха в вертикальном положении с помощью быстроразъемных соединений
- Вставка для шланга из ПТФЭ (тефлона) 
[bookmark: _Toc233035649]СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ
[image: ]МОНОЦИКЛОН
Технические данные:
Производительность: 22 000 м3/ч
Номинальная скорость воздуха на входе в камеру: 0.7 м/с
Процент рекуперации:  95-97 %
Номинальная концентрация порошка в воздухе: 6.2 г/м3	

Моноциклон
Состоит из:
- Стальная опора
- Встроенное сито: 600 мкм
- Конический бункер, с пневмоуправлением, устройство управления на 2 руки в соответствии с EN574
- Система транспортировки плотной фазы для рекуперации порошка от циклона до порошкового центра носос PP06
- Опоры для сопел пожаротушения
- Трубка для очистки
- Пистолет очистки

Преимущества:
Циклон обладает самой высокой степенью рекуперации до 95-97%
Конструкция циклона не позволяет скапливаться порошку внутри.
Переход с цвета на цвет происходит без проблем
[bookmark: LBK5501][image: ]
Конечный блок фильтров
MAHLE Германия 22 000 m3 \час 
ATEX сертификат 
Состоит из:
Корпус вертикальный состоит из трех частей:
 Нижняя – бак сборник рекуперата
Средняя блок Фильтров 
Верхняя Система очистки фильтров и вентилятор.
- Вентилятор с мотором и шибером тяги вытяжки воздуха
- Фильтрующие элементы и глушитель
- Регулятор давления вытяжного воздуха
- Уровень шума	80 дБA

	ГРУППА ФИЛЬТРОВ
	

	ТИП ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ
	Вращающимися жиклёрами

	КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ
	(9+9) x2=36 шт.

	ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРА
	В=600 мм Ø=325 мм 10 м², полиэстер с антистатическим напылением алюминием

	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ
	22.000 м³/час

	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
	45 кВт 3000 об/мин.

	СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
	6 бар

	БУНКЕР ДЛЯ ПОРОШКА
	150 л x 2 шт.

	ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА
	Фиксированный тип, крышка шарнира, внешняя сторона с порошковым покрытием.



	Описание
	Преимущества

	Компактная конструкция
	Экономии производственных площадей
Быстрый доступ к компонентам

	Простое техническое обслуживание 1 раз в год
	Минимальный простой оборудования

	Уровень шума < = 80 dB(A)
	Хорошие условия работы

	Расположение фильтр-патронов в выходном модуле вертикальное
	Нет скоплению краски на фильтрах

	Дополнительный абсолютный фильтр
	Здоровье превыше всего. 

	Очищенный воздух выбрасываем прямо в цех. 
	Не надо выбрасывать чистый воздух на улицу. Не обогревайте улицу зимой!

	Очистка фильтров не пневмоударом, а вращающимися жиклерами
	Долгая работа фильтров, тишина при работающей кабине.

	Звукоизоляция вентилятора и клапанов
	Забота о людях

	Сбор рекуперированного порошка в емкость под фильтрами
	Быстрая и удобная замена/разгрузка порошковой тележки

	Обратный транспорт рекуперированного порошка с помощью двух насосов плотнофазной подачи PP06 в сито AZО или бак питатель 
	Мощная система транспорта рекуперата



- Система очистки  вращающихся жиклеров очистки фильтров изнутри — Данная передовая технология позволяет БЕРЕЖНЕЕ относиться с фильтрами и обладает бесшумной работой. Применяется на лучших фильтрах MAHLE(Германия).
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СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ РЕКУПЕРОВАННОГО ИЛИ СВЕЖЕГО ПОРОШКА[image: ]

Рекуперат порошковой краски собирается под блоком фильтров и транспортируется в сито с помощью насосов плотнофазной подачи порошка PP06  
- Насос плотнофазной перекачки порошка PP06 – 2 шт
- Соединения и шланги, кабели


Обвязка: воздуховоды, соединения, электрика, воздушный пистолет.

[bookmark: _Toc233035650][bookmark: BA026403][bookmark: PZ6999][bookmark: PZ7011]ПОРОШКОВЫЙ ЦЕНТР GEMA OPTICENTER OC02
[image: OC01.jpg]	[image: OC01+.jpg]
Порошковый центр	Порошковый центр с модификацией под автоматику

Инновационная система управления порошком OptiCenter, простая в эксплуатации благодаря 5,7-дюймовой сенсорной панели, обеспечивает быструю смену цвета.
Благодаря герметичной системе циркуляции порошка удалось исключить загрязнение, вызванное утечкой порошка как во время нанесения покрытия, так и в период очистки.
Компактная конструкция OptiSpeeder II в сочетании с новой технологией инжектора «High Vacuum Pump (HVP©)» обеспечивает более высокую производительность по расходу порошка, снижение потребления сжатого воздуха и сокращение объема технического обслуживания.
Контролируемая подача свежего порошка с помощью насоса OptiFeed PP06 «прямо из мешка» и оптимальная подготовка порошка гарантируют безопасную и надёжную работу, а также стабильные результаты нанесения покрытия.
В будущем в OptiCenter можно будет интегрировать шкаф AS05 для управления до 30 пистолетами или 24 пистолетами и 4 осями, а также шкаф ICS03.
	Описание
	Преимущества

	· Размеры: 
Ш x В x Г = 1.300 x 2.411 x 1.780 mm
	· Небольшая площадь установки и все в одном

	· Закрытый бак с порошком и флюдизацией
	· Нет выхода порошка меньше потери от флюдизации и чистки

	· Подпитка свежим порошком
	· Постоянный уровень в баке

	· Интегрированная система импульсной продувки систем забора порошка, инжекторов, порошковых инжекторов, шланга воздушного конвейера перекачки
	· Быстрый переход на другой цвет в автоматическом режиме

	· Активный дисплей для управления всеми функциями порошкового центра
	· Простое и понятное управление 

	· Зонд уровня порошка в соответствии с новыми нормами ATEX
	· Соответствует стандартам безопасности

	· Воздушные пистолеты для чистки входят в комплект
	· Быстрая и качественная очистка

	· Подключение порошковых шлангов через быстродействующие соединители
	· Возможность прокладки нескольких комплектов порошковых шлангов для быстрой и качественной смены цвета



[bookmark: _Toc233035651]ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
При желании есть возможность переоборудования кабины под автоматическое нанесение с помощью роботов-манипуляторов под управлением шкафа управления роботами.
Состав необходимого оборудования
1. Роботы манипуляторы
2. Оборудование нанесения и обвязка
3. Шкаф управления роботами и автоматикой
4. Вспомогательные материалы и работы (электрика, воздушные сопла, лестница)
[image: ]
Также модернизации подлежит входной проём и высота стенок кабины, как итог максимальные габариты высоты и ширины изделий
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[bookmark: _Toc233035652]СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc229752710][bookmark: _Toc233035653]СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БАЗИС  как есть ручная-   5.000.000 ₽
Автоматичская с новым верхним корпусом по заказ клиента 8 – 10млн руб с НДС

[bookmark: _Toc233035654]УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
[bookmark: _Hlk205473682][bookmark: _Hlk205473714]УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оговариваются с покупателем.
НЕ ВКЛЮЧЕНО В ОФФЕР
· Монтажники в количестве 2-3 человек (предоставляются Покупателем)
· Лестницы, экипировка, инструменты и техника для монтажа (список выдаётся)
· Любые работы вне цеха: вскрытие/изоляция крыши, фундамент и т.д.
· Любые работы вне технологической линии: газопровод, электрощит, счётчики и т.д.
· Присоединение электрических кабелей от щита до шкафа управления (первичная проводка)
· Присоединение и регулировка магистралей воздуха и воды согласно спецификации
· Проектирование и изготовление крючков для подвешиваемых изделий
· Обеспечение требуемого заземления (менее 0,5 МОм)
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